|  |  |
| --- | --- |
| Входы | |
| DI1 | Фото реле (датчик уличного света) |
| DI2 | Тепловое реле двигателя окна 1 |
| DI3 | Тепловое реле двигателя окна 2 |
| DI4 | Тепловое реле двигателя окна 3 |
| DI5 | Тепловое реле двигателя окна 4 |
| DI6 |  |
| DI7 |  |
| DI8 |  |
| DI9 |  |
| DI10 |  |
| DI11 |  |
| DI12 |  |
| DI13 |  |
| DI14 |  |
| DI15 |  |
| DI16 |  |
| Выходы | |
| DO1 | Циркуляционный вентилятор (Контактор) |
| DO2 | Обогрев (Реле) |
| DO3 | Вентилятор наддува (Контактор) |
| DO4 | Освещение (Контактор) |
| DO5 | Окно 1/открыть (Контактор) |
| DO6 | Окно 2/открыть (Контактор) |
| DO7 | Окно 3-4/открыть (Контактор) |
| DO8 | Окно 1/закрыть (Контактор) |
| DO9 | Окно 2/закрыть (Контактор) |
| DO10 | Окно 3-4/закрыть (Контактор) |
| DO11 | Охлаждение (Контактор) |
| DO12 |  |
| Модуль аналогово входа (4-20) | |
| AI1 | Датчик скорости ветра |
| AI2 |  |